Tölvutækni

Verkefni 5 Gunnar Sigurjónsson Kristinn Gylfason Stefán Hjaltested

10. mars 2000

1 Frumstillingar

Ætlunin er að nota tvö jaðartæki til þess að leysa verkefnið, A/D breytu og tímarás. Ekki er nauðsynlegt að gera sérstakar frumstillingar á A/D breytunni.

Við höfum ákveðið að nota RTI (Real Time Interrupt function) tímastýringuna til þess að framkalla ígrip. Hægt er að velja tímabil milli ígripa skv. tö~u 10.2 í Reference Manual. Við notum 32.77 ms tímabil og lesum þá inn frá A/D breytu á 305 ígripa fresti. Eftirfarandi gisti þarf að stilla svo tímarásin vinni eins og til er ætlast:

ffl TMSK2 (Timer Interrupt Mask Register 2)-Setjum RTII (Real Time Interrupt Enable) bitann til þess að hefja RTI þjónustu.

ffl PACTL (Pulse Accumulator Control)-Stillum RTR0 og RTR1 (Real Time Interrupt Rate Select) bitana til þess að velja 32.77 ms tímabil.

2 Sauðakóði

Sauðakóðinn fyrir verkefnið er í forriti 2.1.

Forrit 2.1 Sauðakóðinn

*sauðakóði fyrir verkefni 5

* pre-work

MAIN fastaskilgreiningar
           upphafsstilla CPU
           upphafsstilla I/O gisti
           upphafsstilla tímarás
           bra main

* ígripaþjónusta

IRS hækka teljara fyrir fjölda IRQ
           EF teljari = (305 IRQ lykkjur)
                ÞÁ hoppa í ADAL
           núlla I bita CCR
           núlla RTIF (Real Timer Interrupt Flag)
           RTI

* aðalforrit

ADAL lesa af A/D breytu inn í gisti
           EF spenna er óleyfileg
                ÞÁ ljós á díóðu
                    birta villuboð
                    RTS
           lesa spennugildi inn í lista
           uppfæra listabendi(teljara)
           reikna meðaltal
           birta spennu og meðaltal
           RTS

3 Flæðirit

Flæðirit fyrir verkefnið var unnið á Cray 128 parellel CPU mainframe í Xflow 12.93 ~æðiritaskipanatúlknum. Sjá viðauka.

4 Tengingar

Blokkamynd fyrir þróunarspjaldið er sýnd á mynd 1. PC vél er tengd við "host computer" tengið efst til hægri, innspenna er tengd á pinna PE3 og díóða á pinna PA0.

Mynd 1: Blokkamynd af þróunarspjaldinu.